NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ
Dřevěná balanční kladina – 150 cm
Montáž výrobku
1. Vyjměte kladinu, tři dřevěné podpěry a spojovací šrouby z obalu.
2. Položte kladinu spodní stranou nahoru na měkkou podložku.
3. Umístěte tři dřevěné podpěry na předvrtaná místa – dvě na koncích kladiny a jednu uprostřed.
4. Pomocí dodaných šroubů připevněte podpěry ke kladině.
5. Všechny šrouby pevně dotáhněte a zkontrolujte správné uchycení podpěr.
6. Kladinu otočte do správné polohy a ověřte její stabilitu.
Bezpečnostní upozornění
· Výrobek používejte pouze na rovném, pevném a neklouzavém povrchu.
· Děti smějí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
· Před každým použitím zkontrolujte pevnost spojů a stabilitu kladiny.
· Poškozený nebo nestabilní výrobek nepoužívejte.
· Výrobek je určen k balančnímu cvičení.
Čištění a údržba
· Čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
· Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
· Nevystavujte výrobek dlouhodobé vlhkosti.
· Skladujte na suchém místě.
· Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a stav dřevěných částí.
Před použitím se vždy ujistěte, že jsou všechny tři podpěry správně upevněné.
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